Ceci est le fichier README relatif à la version 0.2 du pilote VisioBraille
pour BRLTTY.

Ce pilote a été testé avec succès avec les terminaux équipés de PROMs 0.0g et
5.0q-fr. Il est vraisemblable que toutes les PROMs de version >=4
soient supportées par le présent pilote.

Auteur et mainteneur actuel:
Sébastien Hinderer <Sebastien.Hinderer@ens-lyon.org>

Bien que ce pilote soit utilisé de manière intensive, il n'est pas impossible
que certaines erreurs subsistent.
Si vous en trouvez, ou si vous avez des commentaires/suggestions quant à
l'évolution de ce pilote, n'hésitez surtout pas à me contacter. 

Notes pour l'installation et Paramètres
=======================================

Une table braille compatible avec celle fournie en standard dans le TVB
(basée sur la table SAGEM) est disponible, dans le fichier text.visiob.tbl du
répertoire ../../BrailleTables

Paramètres acceptés par ce pilote :

- displaysize : permet de spécifier la taille de la plage tactile.

- promversion: permet de spécifier la version de PROM utilisée.
Ce paramètre n'est nécessaire que pour des PROMs de version inférieure ou
égale à 3. Le support de ces PROMs n'étant disponible que pour Linux, et
moyennant une modification du noyau, merci de contacter directement l'auteur
si vous souhaitez utiliser une telle PROM.

- baud: permet de spécifier la vitesse de la communication série.
Ce parmètre n'est pas nécessaire pour les terminaux VisioBraille et
n'est fourni que pour permettre l'utilisation d'émulateurs de terminaux qui
ne pourraient pas communiquer à une vitesse suffisante. Par conséquent,
n'utilisez pas ce paramètre, à moins de savoir ce que vous faites.

Pour des informations sur la manière de passer des paramètres au pilote, ou
pour toute autre précision concernant l'installation et l'utilisation de
brltty, merci de consulter la documentation du répertoire ../../Documents

Notes pour l'utilisation. 
=========================

  Voici la description des fonctions attachées aux touches des claviers
auxiliaires ainsi qu'aux commandes ploc-ploc.

~~a Active l'aide de BRLTTY
~~b Active/désactive les bips
~~c Menu de configuration BRLTTY (~~c pour le quitter)
~~d page down
~~e end
~~h home 
~~i Active/désactive le mode info (Cf le manuel BRLTTY pour en savoir plus)
~~r Réinitialise les paramètres de BRLTTY
~~s Sauvegarde la configuration des paramètres BRLTTY  
~~u page up

Clavier auxiliaire: 
Sous Linux, les touches A1,A2,A3,A6,A7,A8 permettent d'activer les
6 premières consoles virtuelles (correspond à alt-f1 à alt-f6).
L'action de ces touches n'est pas définie sur les autres systèmes
d'exploitation.
B6 coin supérieur gauche de l'écran
D6 coin inférieur gauche de l'écran
A4 fenêtre non vide précédente
A5 fenêtre non vide suivante
B7 ligne précédente
D7 ligne suivante
C6 fenêtre précédente
C8 fenêtre suivante
C7 fenêtre contenant le curseur
C1 flèche gauche
C3 flèche droite
B2 flèche haut
D2 flèche bas
B3 curseur on/off
D1 delete

  En outre, les touches backspace, tab, ctrl, alt... sont siulées de la même
manière que sous DOS et Windows.

Autres liens
============

Un programme permettant le transfert de visiobases entre PC et TVB est
disponible à l'adresse suivante :

http://brl.thefreecat.org

Ce qu'il reste à faire
======================

  Pour les prochaines versions du driver, il serait peut-être souhaitable
d'inclure la possibilité de reprohrammer les touches, un peu comme cela se
fait sous DOS avec la commande ~~f.


-- 
Sébastien Hinderer <Sebastien.Hinderer@ens-lyon.org>
