<sect>Pilotes d'écran supportés <label id="screen"><p>
BRLTTY supporte les pilotes d'écran suivants:
<descrip>
  <tag/as/
    AT-SPI
  <tag/hd/
    Ce pilote fournit un accès direct à l'écran d'une console Hurd.
    Il n'est  sélectionnable et par défaut oque sur les systèmes Hurd.
  <tag/lx/
    Ce pilote fournit un accès direct à l'écran d'une console Linux
    Il n'est  sélectionnable et par défaut oque sur les systèmes Linux.
  <tag/sc/
    Ce pilote fournit un accès direct au programme <tt/screen/.
    Vous pouvez le sélectionner sur tous les systèmes, et il l'est par défaut
    si aucun pilote d'écran d'origine n'est disponible. Vous devez appliquer le
    correctif de <tt/screen/ que nous fournissons (voir le sous-répertoire
    <tt/Patches/ ). Du fait que screen doit être exécuté simultanément,
    l'utilisation de ce pilote rend BRLTTY opérationnel uniquement après que
    l'utilisateur s'est identifié.
  <tag/wn/
    Ce pilote fournit un accès direct à l'écran d'une console Windows.
    Il n'est  sélectionnable et par défaut que sur les systèmes Windows/Cygwin.
</descrip>
