Page suivante Page précédente Table des matières

## 4. Utilisation de BRLTTY

Avant de démarrer BRLTTY, vous avez besoin d'installer votre afficheur braille. Dans la plupart des cas, cela se fait simplement en le connectant sur un port série disponible, puis en le mettant sous tension. Après avoir installé votre afficheur, exécutez simplement BRLTTY en tapant la commande BRLTTY sur une invite du shell (vous devez faire cela en tant que root). Intéressez-vous à l'option -d en ligne de commande, à la ligne braille-device du fichier de configuration, et à l'option de compilation --with-braille-device pour d'autres moyens de dire à BRLTTY à quel périphérique votre afficheur est connecté. Regardez l'option -b en ligne de commande, la ligne braille-driver du fichier de configuration, et l'option de compilation --with-braille-driver pour d'autres possibilités concernant la manière d'indiquer à BRLTTY quel type d'afficheur braille vous avez. Observez l'option -B en ligne de commande, et la ligne braille-parameters du fichier de configuration pour d'autres possibilités concernant la manière de passer les paramètres au pilote de votre afficheur braille. Un message donnant le nom du programme (BRLTTY) et son numéro de version apparaîtra brièvement (voir l'option -M en ligne de commande) sur l'afficheur braille. L'afficheur montrera alors une petite zone de l'écran contenant le curseur. Par défaut, le curseur est représenté par les points 7 et 8 superposés sur le caractère où il est.

Toute activité de l'écran sera affichée sur l'afficheur braille. L'afficheur suivra aussi la progression du curseur sur l'écran. Cette caractéristique est connue en tant que poursuite du curseur.

Toutefois, le fait de simplement taper sur le clavier et lire l'afficheur ne suffit pas. Essayez d'entrer une commande qui provoquera une erreur, et de taper `entrée`. L'erreur apparaît sur l'écran mais, sauf si vous avez un afficheur à plusieurs lignes, il y a des chances qu'elle ne soit pas visible sur l'afficheur braille. Vous n'y voyez que l'invite du shell. Vous avez donc besoin, à présent, d'un moyen de déplacer la `plage` braille à travers l'écran. Les touches de l'afficheur braille lui-même peuvent être utilisées pour envoyer les commandes à BRLTTY qui, entre autres choses, peut s'en charger.

## 4.1 Commandes

Malheureusement, les différents afficheurs braille n'offrent pas des touches de contrôle standard. Certains ont des touches standard six points, certains en ont huit, et d'autres n'en ont pas. Certains ont des touches au niveau des pouces, mais il n'y en a pas beaucoup en standard. Certains ont un bouton au-dessus de chaque cellule braille. Certains ont des boutons qu'il faut pousser. D'autres ont une barre facile d'accès fonctionnant beaucoup comme une manette de jeu. La plupart ont des combinaisons variées des éléments ci-dessus. A cause de la nature et de la disposition si différente entre chaque afficheur, reportez-vous à la documentation de votre afficheur personnel pour trouver ce que fait exactement chaque touche.

Les commandes de BRLTTY sont identifiées par leur nom dans ce manuel. Si vous oubliez la/les touche(s) de votre afficheur braille à utiliser pour une commande particulière, reportez-vous à la page d'aide de son pilote. Par conséquent, la touche que vous devriez mémoriser immédiatement est celle de la commande HELP. Utilisez les routines habituelles (comme décrit ci-dessous) pour naviguer dans la page d'aide, puis pressez de nouveau la touche d'aide pour quitter.

### Déplacement vertical

Voir aussi les commandes de routines PRINDENT/NXINDENT et PRDIFCHAR/NXDIFCHAR.

LNUP/LNDN

  Monte/descend d'une ligne. Si le saut des lignes identiques a été activé (voir la commande SKPIDLNS), ces commandes, au lieu de se déplacer exactement d'une ligne à l'autre, sont des alias pour les commandes PRDIFLN/NXDIFLN.

WINUP/WINDN

  Monte/descend d'un écran. Si l'écran n'est pas plus haut qu'une ligne, elle déplace alors de 5 lignes.

PRDIFLN/NXDIFLN

  Monte/descend à la ligne la plus proche ayant un contenu différent. Si le saut de lignes identiques a été activé (voir les commandes SKPIDLNS), ces commandes, plutôt que de sauter des lignes identiques, sont des alias pour les commandes LNUP/LNDN commands.

ATTRUP/ATTRDN

  Monte/descend à la ligne la plus proche avec des attributs différents (mise en valeur de caractère).

TOP/BOT

  Va au début ou à la fin de la ligne.

TOP_LEFT/BOT_LEFT

  Va au coin en haut à gauche ou en bas à gauche.

PRPGRPH/NXPGRPH

  Va à la ligne la plus proche du paragraphe précédent/suivant (la première ligne non vide après la ligne vide la plus proche). La ligne courante est incluse dans la recherche de l'espace entre les paragraphes.

PRPROMPT/NXPROMPT

  Va à l'invite de commande suivant/précédent.

PRSEARCH/NXSEARCH

  Recherche avant/arrière de l'occurrence la plus proche de la chaîne de caractères du presse-papier collé (voir Copier-coller) qui n'est pas dans la plage braille. La recherche se fait à gauche/droite, et commence au caractère immédiatement à gauche/droite de la plage, et en englobant le bord de l'écran. La recherche ne tient pas compte de la casse.

### Déplacement horizontal

Voir aussi la commande de la routine SETLEFT.

CHRLT/CHRRT

  Va à gauche/droite d'un caractère.

HWINLT/HWINRT

  Va d'une demi-fenêtre à gauche/droite.

FWINLT/FWINRT

  Va d'une fenêtre à gauche/droite. Ces commandes sont particulièrement utiles parce qu'elles débordent automatiquement quand elles atteignent le bord de l'écran. Les autres caractéristiques, comme celles de sauter les fenêtres vides (voir la commande SKPBLNKWINS), accroissent leur maniabilité.

FWINLTSKIP/FWINRTSKIP

  Va à la fenêtre non-vide la plus proche à gauche/droite.

LNBEG/LNEND

  Va au début/fin de la ligne.

### Déplacement implicite

Voir aussi la commande de routine GOTOMARK.

HOME

  Va à l'endroit où se trouve le curseur d'écran.

BACK

  Revient là où la commande de déplacement la plus récente a mis la plage braille. C'est une façon facile de retourner à droite de là où vous lisiez, après un événement imprévu (comme une poursuite du curseur) qui déplace la plage braille à un moment inapproprié.

RETURN

  - Si le déplacement le plus récent de la plage braille était automatique, comme le résultat d'une poursuite du curseur, revient là où la commande de déplacement la plus récente l'a mise (voir la commande BACK).
  - Si le curseur n'est pas dans la plage braille, va où se trouve le curseur (voir la commande HOME).

### Activation de fonctionnalités

Chacune de ces commandes a trois modes: activée (déclenche la fonction), désactivée (annule la fonction), et à bascule (si la fonction est inhibée, la déclenche, et vis versa). Sauf si cela est explicitement dit, chacune de ces fonctions est initialement à `inactif`, et, quand elle est activée, cela agit sur l'exécution de BRLTTY tout entier. Le paramètre initial de certaines des fonctionnalités peut être changée par le menu des préférences.

FREEZE

  Gèle l'image de l'écran. BRLTTY fait une copie de l'écran (contenu et attributs) au moment où l'image de l'écran est raffraîchie, et ignore dès lors toute mise à jour de l'écran jusqu'à ce qu'il soit réactualisé. Par exemple, cette fonctionnalité facilite la lecture de la sortie d'une application qui écrit beaucoup trop rapidement.

DISPMD

  Montre les mises en relief (attributs) de chaque caractère dans la plage braille, plutôt que les caractères eux-mêmes (le contenu). Par exemple, cette fonctionnalité est utile si vous devez mettre en valeur un item. Quand elle montre le contenu de l'écran, la table de texte est utilisée (voir l'option -t en ligne de commande, la ligne text-table du fichier de configuration et l'option de compilation --with-text-table). Quand elle montre les attributs de l'écran, la table d'attributs est utilisée (voir l'option ``-a'' en ligne de commande, la ligne attributes-table du fichier de configuration, et l'option de compilation ``--with-attributes-table''). Cette fonctionnalité ne s'applique qu'au terminal virtuel courant.

SIXDOTS

  Montre les caractères brailles sous la forme 6-points et non 8-points. Les points 7 et 8 sont encore utilisés par d'autres fonctionnalités telles que la représentation du curseur et le soulignement des caractères mis en relief. Si une table de braille abrégé a été sélectionnée (voir l'option -c en ligne de commande, et la ligne contraction-table du fichier de configuration), elle est utilisée. Vous pouvez aussi changer ce paramètre avec la préférence Apparence du texte.

SLIDEWIN

  Si la poursuite du curseur (voir la commande CSRTRK) est on, chaque fois que le curseur se déplace de façon trop limitée (ou pas assez) au-delà de la fin de la plage braille, elle repositionne horizontalement la plage braille, de sorte que le curseur, tant qu'il reste de ce côté, soit plus proche du centre. Si cette caractéristique est inactive, la plage braille est toujours positionnée de façon à ce que sont côté gauche soit un multiple de sa largeur depuis le bord gauche de l'écran.

  Vous pouvez aussi modifier ce paramètre avec la préférence Faire défiler la fenêtre.

SKPIDLNS

  Au lieu de déplacer exactement d'une ligne en haut ou en bas, saute les lignes déjà lues qui ont le même contenu que la ligne courante. Cette caractéristiques influence les commandes LNUP/LNDN, ainsi que le défilement de la ligne exécutée par les commandes FWINLT/FWINRT et FWINLTSKIP/FWINRTSKIP. Vous pouvez aussi changer ce paramètre avec la préférence Sauter les lignes identiques.

SKPBLNKWINS

  Saute les fenêtres vides déjà passées lors d'une lecture en avant ou en arrière. Cette caractéristique influence les commandes FWINLT/FWINRT. Vous pouvez aussi changer ce paramètre avec la préférence Sauter les fenêtres vierges.

CSRVIS

  Montre le curseur en superposant un modèle de point (voir la commande CSRSIZE) au-dessus du caractère où il se trouve. A l'origine, cette caractéristique est activée. Vous pouvez aussi changer ce paramètre avec la préférence Afficher le curseur.

CSRHIDE

  Rend le curseur invisible (voir la commande CSRVIS ) de façon à lire précisément le caractère sous lui. Cette caractéristique n'affecte que la console virtuelle courante.

CSRTRK

  Poursuite du curseur. Si le curseur se déplace à un endroit qui n'est pas à l'intérieur de la plage braille, il déplace automatiquement la plage braille vers la nouvelle position du curseur. Vous voudrez en principe que cette caractéristique soit active, puisque cela minimise les effets du défilement de l'écran, et puisque, lorsque vous entrez quelque chose, la région à l'intérieur de laquelle vous écrivez actuellement est toujours visible. Si cette option fait sauter la plage braille à un moment inadéquat, utilisez la commande BACK pour revenir là où vous étiez en train de lire. Il se peut que vous deviez désactiver cette option lorsque vous utilisez une application qui raffraîchit en permanence l'écran tout en maintenant une présentation fixe des données. A l'origine, cette caractéristique est active.

CSRSIZE

  Représente le curseur avec les huit points (un bloc complet), au lieu de n'afficher que les points 7 et 8 (un soulignement). Vous pouvez aussi changer ce paramètre avec la préférence Apparence du curseur.

CSRBLINK

  Cache (active et désactive en fonction d'un intervalle prédéfini) le symbole représentant le curseur (voir la commande CSRVIS). Vous pouvez changer ce paramètre avec la préférence Curseur clignotant.

ATTRVIS

  Souligne (avec la combinaison des points 7 et 8) les caractères à mettre en évidence.

  Non souligné

    Blanc sur noir (normal), Gris sur noir, Blanc sur bleu, Noir sur cyan.

  points 7 et 8

    Noir sur blanc (vidéo inversée).

  point 8

    Tout le reste.

  Vous pouvez aussi changer ce paramètre avec la préférence Afficher les attributes.
ATTRBLINK

  Masque (active ou désactive selon un intervalle prédéfini) l'attribut souligné (voir la commande ATTRVIS command). A l'origine, cette caractéristique est activée. Vous pouvez aussi changer ce paramètre avec la préférence Attributs clignotants.

CAPBLINK

  Masque (active ou désactive selon un intervalle prédéfini) les lettres en majuscule. Vous pouvez aussi changer ce paramètre avec la préférence Majuscules clignotantes.

TUNES

  Joue un son court prédéfini (voir Sons d'avertissement) chaque fois qu'un événement significatif se produit. A l'origine, cette caractéristique est activée. Vous pouvez aussi changer ce paramètre avec la préférence Sons d'avertissement.

AUTOREPEAT

  Répète automatiquement une commande à un intervalle régulier après un délai initial tant que sa touche (combinaison) reste appuyée. Seuls certains pilotes supportent cette fonctionnalité, la principale limite étant que la plupart des afficheurs brailles ne signale pas en même temps les touches pressées et les touches exécutées comme des événements distinctement séparés. A l'origine, cette caractéristique est activée. Vous pouvez aussi changer ce paramètre avec la préférence Répétition automatique.

AUTOSPEAK

  Dit automatiquement:

  - la nouvelle ligne quand la plage braille est déplacée verticalement
  - les caractères que vous entrez ou que vous effacez.
  - le caractère vers lequel vous déplacez le curseur.
  A l'origine, cette caractéristique est inactive. Vous pouvez aussi changer ce paramètre avec la préférence Parole automatique.

### Sélection de mode

HELP

  Se déplace à la page d'aide du pilote d'un afficheur braille. C'est là que vous pouvez trouver un résumé en ligne de choses telles que ce que font les touches de votre afficheur braille, et comment interpréter ses cellules d'état. Utilisez les commandes vertical et horizontal pour naviguer dans la page d'aide. Appelez la commande `help` de nouveau pour revenir à l'écran.

INFO

  Va à l'affichage des états (voir la section Affichage de l'état pour des détails complets). Cela présente un résumé comprenant la position du curseur, la position de la plage braille, et l'état d'un certain nombre de caractéristiques de BRLTTY. Appelez de nouveau cette commande pour revenir à l'écran.

LEARN

  Entre dans le mode d'apprentissage de commande (voir la section Mode Apprentissage des commandes pour des détails complets). C'est ainsi que vous pouvez apprendre de façon interactive ce que font les touches de votre afficheur braille. Rappelez cette commande pour revenir à l'écran. Cette commande n'est pas disponible si l'option de compilation --disable-learn-mode a été spécifiée.

### Maintenance des préférences

PREFMENU

  Accès au menu des préférences (voir Le Menu des préférences pour des détails complets). Rappelez cette commande pour revenir à l'écran.

PREFSAVE

  Enregistre les paramètres de préférence courants (voir Preferences pour des détails complets).

PREFLOAD

  Recharge les derniers paramètres de préférence sauvegardés (voir Preferences pour des détails complets).

### Navigation dans le menu

MENU_FIRST_ITEM/MENU_LAST_ITEM

  Va au premier/dernier élément du menu.

MENU_PREV_ITEMMENU_NEXT_ITEM/

  Va à l'élément précédent/suivant du menu.

MENU_PREV_SETTING/MENU_NEXT_SETTING

  Remonte/descend le paramètre des éléments du menu courant.

### Contrôles de la verbosité

SAY_LINE

  Dit la ligne courante. La préférence Mode Dire la ligne détermine si le message en attente est proposé en premier.

SAY_ABOVE

  Dit la portion supérieure de l'écran (qui s'arrête à la ligne actuelle).

SAY_BELOW

  Dit la portion inférieure de l'écran (qui commence à la ligne courante).

MUTE

  Arrête immédiatement la parole.

SPKHOME

  Va où se trouve le curseur parlant.

SAY_SLOWER/SAY_FASTER

  Diminue/accélère le débit de parole (voir aussi la préférence Vitesse de la synthèse). Cette commande n'est disponible que si un pilote qui la supporte est utilisé.

SAY_SOFTER/SAY_LOUDER

  Diminue/augmente le volume de la parole (voir aussi la préférence Volume de la synthèse). Cette commande n'est disponible que si un pilote qui la supporte est utilisé.

### Verbosigé dans la navigation

SPEAK_CURR_CHAR

  a

### Aller à un terminal virtuel

Voir aussi la commande de touche de chemin SWITCHVT.

SWITCHVT_PREV/SWITCHVT_NEXT

  Va à la console précédente/suivante.

### Autres Commandes

CSRJMP_VERT

  Amène le curseur n'importe où sur la première ligne de la plage braille (voir Déplacement du Curseur pour des détails complets). Le curseur se déplace grâce à la simulation de l'appui sur les touches de direction verticales. Cette commande ne fonctionne pas toujours car certaines applications, soit déplacent le curseur sans vraiment avertir, soit utilisent les flèches de direction à d'autres fins que le déplacement du curseur. C'est toutefois un peu plus sûr que les autres commandes de déplacement du curseur car cette commande ne tente pas de simuler les flèches gauche et droite.

PASTE

  Insère les caractères du presse-papier à l'emplacement actuel du curseur. (voir Copier-coller pour des détails complets).

RESTARTBRL

  Arrête puis relance le pilote de l'afficheur braille.

RESTARTSPEECH

  Arrête puis relance le pilote de la synthèse vocale.

### Commandes de caractères

ROUTE

  Déplace le curseur au caractère associé à la routine (voir Déplacement du Curseur pour des détails complets). Le curseur se déplace grâce à la simulation de l'appui sur les touches de direction verticales. Cette commande ne fonctionne pas toujours car certaines applications, soit déplacent le curseur sans vraiment avertir, soit utilisent les flèches de direction à d'autres fins que le déplacement du curseur.

CUTBEGIN

  Positionne le début du bloc à copier au caractère associé à la routine-curseur. (voir Copier-coller pour des détails complets). Cette commande vide le presse-papier.

CUTAPPEND

  Positionne le début du bloc à copier au caractère associé à la routine (voir Copier-coller pour des détails complets). Cette commande ne vide pas le presse-papier.

CUTRECT

  Fixe la fin du bloc à copier au caractère associé à la touche de direction, et met la fenêtre rectangulaire dans le presse-papier (voir Copier/Coller pour des détails complets).

CUTLINE

  Fixe la fin du bloc à copier au caractère associé à la touche de direction, et met la fenêtre linéaire dans le presse-papier (voir Cut and Paste pour des détails complets).

COPYCHARS

  Copie le bloc de caractères marqué par les deux touches de routine dans le presse-papier (voir Copier et coller pour tous les détails).

APNDCHARS

  Insère le bloc de caractères marqués par les deux touches de routine dans le presse-papier (voir Copier et coller pour tous les détails).

PRINDENT/NXINDENT

  Monte/descend à la ligne la plus proche qui n'est pas indentée plus que la colonne associée à la routine.

DESCCHAR

  Affiche momentanément (voir l'option -M en ligne de commande) un message décrivant le caractère associé à la routine. Cela montre les valeurs décimales et hexadécimales du caractère, les couleurs de fond et de premier plan, et, lorsqu'ils sont présents, les attributs spéciaux (`bright` et `blink`). Le message ressemble à cela:

  > `char 65 (0x41): white on black bright blink`

SETLEFT

  Replace horrizontalement la plage braille de façon à ce que son côté gauche soit à la colonne associée à la touche de déplacement. Cette caractéristique rend très facile l'action de mettre la plage précisément là où il faut et, donc, pour les afficheurs qui ont des touches routines, élimine presque la nécessité pour beaucoup de déplacements élémentaires de la plage (comme les commandes CHRLT/CHRRT et HWINLT/HWINRT).

PRDIFCHAR/NXDIFCHAR

  Monte/descend à la ligne la plus proche contenant un caractère différent sur la colonne associée à la routine curseur.

### Commandes de base

SWITCHVT

  Bascule vers le terminal virtuel dont le numéro (en commençant à 1) correspond à la routine curseur. Voir aussi les commandes de basculement entre terminaux virtuels SWITCHVT_PREV/SWITCHVT_NEXT.

SETMARK

  Marque la position courante de la plage braille dans une mémoire associée à la routine. Voir la commande GOTOMARK. Cette caractéristique n'affecte que le terminal virtuel courant.

GOTOMARK

  Déplace la plage braille à la position précédemment marquée (voir la commande SETMARK) avec la même routine. Cette fonction n'affecte que le terminal virtuel courant.

## 4.2 Le fichier de configuration

Des valeurs système par défaut pour certains paramètres peuvent être établies dans un fichier de configuration. Le nom par défaut de ce fichier est `/etc/brltty.conf`, même s'il peut être contourné par l'option en ligne de commande -f. Son existence n'est pas indispensable. Vous pouvez trouver un fichier type dans le sous-répertoire `Documents`

Les lignes vides sont ignorées. Un commentaire commence par un signe nombre (`#`), et continue jusqu'à la fin de la ligne. Les lignes de commande suivantes sont reconnues:

`api-parameters` name`=`valeur`,`...

  Spécifie les paramètres pour l'API. Si vous spécifiez le même paramètre plus d'une fois, sa valeur située le plus à droite est utilisée. Pour une description des paramètres acceptés par l'interface, voyez le manuel de référence BrlAPI. Voir l'option de compilation --with-api-parameters pour les paramètres par défaut établis lors de la procédure de compilation. Cette ligne de commande peut être évitée avec l'option en ligne de commande -A.

`attributes-table` file

  Spécifie la table d'attributs (voir la section Tables d'attributs pour des détails). Si vous fournissez un chemin relatif, il est déterminé par rapport à `/etc/brltty` (voir les options de compilation --with-data-directory et --with-execute-root pour plus de détails). L'extension `.atb` est facultative. Le comportement par défaut est d'utiliser la table compilée en dur (voir l'option de compilation --with-attributes-table). Vous pouvez vous passer de cette ligne de commande avec l'option en ligne de commande -a.

`braille-device` device`,`...

  Spécifie le périphérique auquel l'afficheur braille est connecté (voir la section Spécification du périphérique braille). Voir l'option de compilation --with-braille-device pour les paramètres par défaut établis durant la procédure de compilation. Vous pouvez vous passer de cette ligne de commande avec l'option -d.

`braille-driver` pilote`,`...|`auto`

  Spécifie le pilote de l'afficheur braille (voir la section Spécification du pilote). Par défaut, c'est une autodétection qui est effectuée. Vous pouvez éviter cette ligne avec l'option en ligne de commande -b.

`braille-parameters` [pilote`:`]nom`=`valeur`,`...

  Spécifie les paramètres pour les pilotes de l'afficheur braille. Si vous spécifiez le même paramètre plus d'une fois, c'est sa valeur placée le plus à droite qui est utilisée. Si le nom d'un paramètre est qualifié par celui d'un pilote (voir la section Codes d'identification de pilote) ce paramètre ne s'applique qu'à ce pilote; sinon il s'applique à tous les pilotes. Par défaut, c'est une autodétection qui est effectuée. Pour une description des paramètres acceptés par un pilote en particulier, voyez la documentation de ce pilote. Voir l'option de compilation --with-braille-parameters pour les paramètres par défaut établis lors de la procédure de compilation. Vous pouvez éviter cette ligne avec l'option en ligne de commande -B.

`contraction-table` fichier

  Spécifie la table de braille abrégé (voir la section Braille abrégé pour des détails). Si vous fournissez un chemin relatif, il est déterminé par rapport à `/etc/brltty` (voir les options de compilation --with-data-directory et --with-execute-root pour plus de détails. L'extension `.ctb` est facultative. La table de braille abrégé est utilisée quand la fonction de braille 6 points est activée (voir la commande SIXDOTS et la préférence Apparence du texte). Par défaut, l'affichage est en braille 6 points intégral. Vous pouvez éviter cette ligne avec l'option en ligne de commande -c. Elle n'est pas disponible si l'option de compilation --disable-contracted-braille a été spécifiée.

`key-table` file|`auto`

  Spécifie la table de touches (voir la section Tables de touches pour plus de détails). Si vous fournissez un chemin relatif, il est ancré sur `/etc/brltty` (voir les options de compilation --with-data-directory et --with-execute-root pour plus de détails). L'extension `.ktb` est facultative. Par défaut, aucune table de touches n'est utilisée. L'effet de cette instruction peut être annulé par l'option en ligne de commande -k.

`keyboard-properties` name`=`value`,`...

  Spécifie les propriétés du/des claviers(s) qui vont être surveillés (monitored). Si vous spécifiez plus d'une fois la même propriété, sa valeur la plus à droite est utilisée. Voir la section Propriétés du clavier pour une liste des propriétés que vous pouvez spécifier. Par défaut, on gère tous les claviers. Vous pouvez annuler l'effet de cette instruction avec l'option en ligne de commande -K.

`midi-device` device

  Spécifie le périphérique à utiliser pour l'interface MIDI (voir la section Spécification du périphérique MIDI). Vous pouvez éviter cette ligne avec l'option en ligne de commande -m. Elle n'est pas disponible si vous avez spécifié l'option de compilation --disable-midi-support.

`pcm-device` device

  Spécifie le périphérique à utiliser pour le son (voir la section Spécification du périphérique PCM). Vous pouvez éviter cette ligne avec l'option en ligne de commande -p. Elle n'est pas disponible si vous avez spécifié l'option de compilation --disable-pcm-support.

`screen-parameters` name`=`value`,`...

  Spécifie les paramètres pour le pilote d'écran. Si le même paramètre est spécifié plus d'une fois, sa valeur la plus à droite est utilisée. Pour une description des paramètres acceptés par un pilote en particulier, voyez la documentation de ce pilote. Voir l'option de compilation --with-screen-parameters pour les paramètres par défaut établis pendant la procédure de compilation. Vous pouvez éviter cette ligne avec l'option en ligne de commande -X.

`release-device` boolean

  Crée ou non le périphérique auquel l'afficheur braille est connecté lorsque l'écran ou la fenêtre courant ne peuvent pas être lus.

  on

    Créer le périphérique.

  off

    Ne pas créer le périphérique.

  Par défaut, le réglage est `on` sur les plateformes Windows et `off` on sur les autres plateformes. Vous pouvez annuler l'effet de cette instruction avec l'option en ligne de commande -r.
`screen-driver` driver

  Voir l'option de compilation --with-screen-driver. Vous pouvez éviter cette ligne avec l'option en ligne de commande -x.

`screen-parameters` pilote nom`=`valeur`,`...

  Spécifie les paramètres pour les pilotes d'écran. Si le même paramètre est spéciié plus d'une fois, sa valeur la plus à droite est utilisée. Si un nom de paramètre est affecté à un pilote (voir section Pilotes d'écran supportés), ce paramètre ne s'applique qu'au pilote; sinon il s'applique à tous les pilotes. Pour une description des paramètres acceptés par un pilote en particulier, voir la documentation de ce pilote. Voir l'option de compilation --with-screen-parameters pour les paramètres par défaut établis pendant la procédure de compilation. Vous pouvez éviter cette ligne avec l'option en ligne de commande -X.

`speech-driver` driver`,`...|`auto`

  Spécifie le pilote de synthèse vocales (voir la section Spécification du pilote de synthèse). Par défaut, une autodétection est effectuée. Vous pouvez éviter cette ligne avec l'option en ligne de commande -s. Elle n'est pas disponible si vous avez spécifié l'option de compilation --disable-speech-support.

`speech-input` file

  Spécifie le nom de l'objet du système de fichiers (FIFO, tuyau (pipe) nommé, socket nommée, etc) que d'autres applications peuvent utiliser pour convertir du texte en parole avec le pilote de synthèse de BRLTTY. Vous pouvez éviter cette ligne avec l'option en ligne de commande -F. Elle n'est pas disponible si vous avez spécifié --disable-speech-support.

`speech-parameters` [driver`:`]name`=`value`,`...

  Spécifie les paramètres pour les pilotes de synthèse vocale. Si vous spécifiez plus d'une fois le paramètre, c'est sa valeur le plus à droite qui est utilisée. Si le nom d'un paramètre est qualifié par le nom d'un pilote (voir la section Codes d'identification de pilote) ce paramètre s'applique seulement à ce pilote; sinon il s'applique pour tous les pilotes. Pour une description des paramètres acceptés par un pilote en particulier, voyez la documentation de ce pilote. Voir l'option de compilation --with-speech-parameters pour les paramètres par défaut établis durant la procédure de compilation. Vous pouvez éviter cette ligne avec l'option en ligne de commande -S.

`text-table` file|`auto`

  Spécifie la table de texte (voir la section Tables de texte pour les détails). Si vous fournissez un chemin relatif, il est déterminé par rapport à `/etc/brltty` (voir les options de compilation --with-data-directory et --with-execute-root. pour plus de détails). L'extension `.ttb` est facultative. Pour un nom de fichier simple, le préfixe `text.` est facultatif. Par défaut, on réalise une auto-sélection à partir de la locale avec utilisation de la table compilée en dur en cas de problème (voir l'option de compilation --with-text-table). L'effet de cette instruction peut être annulé avec l'option en ligne de commande -t.

## 4.3 Options en ligne de commande

Un grand nombre de paramètres peuvent être spécifiés explicitement lorsque vous appelez BRLTTY. La commande `brltty` accepte les options suivantes:

`-a` file `--attributes-table=`file

  Spécifie la table d'attributs (voir la section Tables d'attributs pour les détails). Si vous fournissez un chemin relatif, il est déterminé par rapport à `/etc/brltty` (voir les options de compilation --with-data-directory et --with-execute-root pour plus de détails). L'extension `.atb` est facultative. Si vous ne spécifiez pas cette option, on suppose que c'est `left_right`. Passez-la à `invleft_right` si vous souhaitez l'ancien comportement. Voir la ligne attributes-table du fichier de configuration pour la sélection des paramètres par défaut lors de l'exécution. Vous pouvez changer ce paramètre avec la préférence Table d'attributs.

`-b` driver`,`...|`auto` `--braille-driver=`driver`,`...|`auto`

  Spécifie le pilote de l'afficheur braille (voir la section Spécification du pilote). Voir la ligne braille-driver du fichier de configuration pour les paramètres par défaut à l'exécution.

`-c` fichier `--contraction-table=`fichier

  Spécifie la table de braille abrégé (voir la section Braille abrégé pour les détails). Si vous fournissez un chemin relatif, il est rattaché à `/etc/brltty`. (voir les options de compilation --with-data-directory et --with-execute-root pour plus de détails). L'extension `.ctb` est facultative. La table de braille abrégé est utilisée lorsque la possibilité braille 6 points est activée (voir la commande SIXDOTS et la préférence Apparence du texte). Voir la ligne contraction-table du fichier de configuration pour les paramètres par défaut à l'exécution. Vous pouvez changer ce paramètre avec la préférence Table de braille abrégé. Cette option n'est pas disponible si l'option de compilation --disable-contracted-braille a été spécifiée.

`-d` peripherique`,`... `--braille-device=`device`,`...

  Spécifie le périphérique auquel l'afficheur braille est connecté (voir la section Spécification du périphérique braille). Voir la ligne braille-device du fichier de configuration pour les paramètres par défaut à l'exécution.

`-e` `--standard-error`

  Ecrit les messages de diagnostic sur la console d'erreur standard (stderr). Par défaut, ils s'enregistrent dans `syslog`.

`-f` fichier `--configuration-file=`file

  Spécifie l'emplacement du fichier de configuration qui doit être utilisé pour l'établissement des paramètres par défaut à l'exécution.

`-h` `--help`

  Affiche un résumé des options en ligne de commande acceptées par BRLTTY, puis quitte.

`-i` nom `--speech-input=`nom

  Spécifie le nom de l'objet du système de fichiers (FIFO, tuyau (pipe) nommé, socket nommée, etc) que les applications peuvent utiliser pour convertir du texte en parole avec le pilote de synthèse de BRLTTY. Si elle n'est pas spécifiée, l'objet du système de fichiers n'est pas créé. Voir la ligne speech-input du fichier de configuration pour le réglage par défaut au moment de l'exécution. Cette option n'est pas disponible si vous avez spécifié l'option de compilation --disable-speech-support.

`-k` file `--key-table=`file

  Spécifie la table de touches (voir la section Key Tables pour plus de détails). Si vous fournissez un chemin relatif, il est ancré à `/etc/brltty` (voir les options de compilation --with-data-directory et --with-execute-root pour plus de détails). L'extension `.ktb` est facultative. Voir l'instruction key-table du fichier de configuration pour le paramètre d'exécution par défaut. Vous pouvez modifier ce paramètre avec la préférence Table de touches.

`-l` niveau `--log-level=`level

  Spécifie le niveau de sécurité pour l'émission des messages de diagnostique. Les niveaux suivants sont reconnus.

  0

    emergency (urgence)

  1

    alert (avertissement)

  2

    critical (critique)

  3

    error (erreur)

  4

    warning (attention)

  5

    notice (note)

  6

    information

  7

    debug (débogage)

  Vous pouvez fournir soit le numéro soit le nom, et vous pouvez abréger le nom. Si vous ne spécifiez pas cela, c'est `information` qui est utilisé (voir l'option -q pour plus de détails).
`-m` périphérique `--midi-device=`device

  Spécifie le pilote à utiliser pour l'interface MIDI. (voir la section Spécification du périphérique MIDI). Voir la ligne midi-device du fichier de configuration pour les paramètres par défaut à l'exécution. Cette option n'est pas disponible si vous avez spécifié l'option de compilation --disable-midi-support.

`-n` `--no-daemon`

  Indique à BRLTTY qu'il doit rester au premier plan. Si cette option n'est pas spécifiée, BRLTTY devient un processus en tâche de fond (démon) après s'être initialisé mais avant de démarrer tous les pilotes sélectionnés.

`-p` périphérique `--pcm-device=`device

  Spécifie le périphérique à utiliser pour le son (voir la section ( Spécification du périphérique PCM). Voir la ligne pcm-device du fichier de configuration pour les paramètres par défaut à l'exécution. Cette option n'est pas disponible si vous avez spécifié l'option de compilation --disable-pcm-support.

`-q` `--quiet`

  Met moins d'informations dans le journal. Cette option passe le niveau de journalisation (voir l'option -l à `notice` si vous avez spécifié l'option -v ou -V, et, sinon, à `warning`.

`-r` `--release-device=`...|`auto`

  Prend en compte le périphérique auquel est connecté l'afficheur braille lorsque l'écran courant ou la fenêtre ne peuvent pas être lus. Voir la ligne release-device du fichier de configuration pour les paramètres par défaut à l'exécution.

`-s` périphérique`,`...|`auto` `--speech-driver=`pilote`,`...|`auto`

  Spécifie le pilote de la synthèse vocale (voir la section Spécification de pilote). Voir la ligne speech-driver du fichier de configuration pour les paramètres par défaut à l'exécution. Cette option n'est pas disponible si vous avez spécifié l'option de compilation --disable-speech-support.

`-t` file `--text-table=`file

  Spécifie la table de texte (voir la section Tables de texte pour les détails). Si vous fournissez un chemin relatif, il est rattaché à `/etc/brltty` (voir les options de compilation --with-data-directory et --with-execute-root pour plus de détails). L'extension `.ttb` est facultative. Pour un nom de fichier simple, le péfixe `text.` est facultatif. Voir la ligne text-table du fichier de configureation pour les paramètres par défaut à l'exécution. Vous pouvez changer ce paramètre avec la préférence Table de texte.

`-v` `--verify`

  Affiche les versions courantes de BRLTTY, du côté serveur de son API, et des pilotes de synthèse et de braille sélectionnés, puis quitte. Si l'option -q n'est pas spéciifiée, affiche aussi les valeurs des options après que toutes les sources aient été examinées. Si vous avez spécifié plus d'un pilote braille (voir l'option en ligne de commande -b) et/ou plus d'un périphérique braille (voir l'option en ligne de commande -d), une autodétection de l'afficheur braille est entreprise. Si vous avez spécifié plus d'un pilote de synthèse (voir l'option en ligne de commande -s), une autodétection de la synthèse vocale est entreprise.

`-x` pilote `--screen-driver=`pilote...

  Spécifie le pilote d'écran (voir la section Pilotes d'écran supportés). Voir la ligne screen-driver du fichier de configuration pour les paramètres par défaut à l'exécution.

`-A` nom`=`valeur`,`... `--api-parameters=`name`=`value`,`...

  Spécifie les paramètres pour l'API. Si vous spécifiez le même paramètre plus d'une fois, c'est sa valeur la plus à droite qui est utilisée. Pour une description des paramètres acceptés par l'interface, reportez-vous au manuel de référence BrlAPI. Voir la ligne api-parameters du fichier de configuration pour les paramètres par défaut à l'exécution.

`-B`[pilote`:`]nom`=`valeur`...` `--braille-parameters=`[pilote`:`]nom`=`valeur`,`...

  Spécifie les paramètres pour les pilotes des afficheurs braille. Si vous spécifiez le même paramètre plus d'une fois, c'est sa valeur le plus à droite qui est utilisée. Si vous qualifiez le nom d'un paramètre par un pilote, (voir la section Codes d'identification des pilotes) ce paramètre ne s'applique qu'à ce pilote; sinon il s'applique à tous les pilotes. Pour une description des paramètres acceptés par un pilote en particulier, reportez-vous à la documentation de ce pilote. Voir la ligne braille-parameters du fichier de configuration pour les paramètres par défaut à l'exécution.

`-E` `--environment-variables`

  Reconnaît les variables d'environnement quand les paramètres par défaut pour des options en ligne de commandes non spécifiées sont déterminées (voir la section Options en ligne de commande). Si vous spécifiez cette option, et si vous définissez une variable d'environnement associée à une option non spécifiée, c'est la valeur de cette variable d'environnement qui est utilisée. Les noms de ces variables d'environnement sont basés sur les noms longs des options auxquelles elles correspondent:

  - Toutes les lettres sont en majuscule.
  - Les soulignements (`_`) sont utilisés au lieu du signe moins (`-`).
  - Le préfixe `BRLTTY_` est ajouté.
  Cette option est particulièrement utile sur les systèmes d'exploitation Linux dans le sens où elle permet de passer des paramètres par défaut à BRLTTY via les paramètres du boot. Les variables d'environnement suivantes sont supportées:
  `BRLTTY_API_PARAMETERS`

    Paramètres pour l'API (voir l'option en ligne de commande -A).

  `BRLTTY_ATTRIBUTES_TABLE`

    La table d'attributs (voir l'option en ligne de commande -a).

  `BRLTTY_BRAILLE_DEVICE`

    Le périphérique de l'afficheur braille (voir l'option en ligne de commande -d).

  `BRLTTY_BRAILLE_DRIVER`

    Le pilote de l'afficheur braille (voir l'option en ligne de commande -b).

  `BRLTTY_BRAILLE_PARAMETERS`

    Paramètres pour le pilote de l'afficheur braille (voir l'option en ligne de commande -B).

  `BRLTTY_CONFIGURATION_FILE`

    Le fichier de configuration (voir l'option -f de la ligne de commande).

  `BRLTTY_KEY_TABLE`

    La table de touches (voir l'option en ligne de commande -k).

  `BRLTTY_KEYBOARD_PROPERTIES`

    Les propriétés du clavier (voir l'option en ligne de commande -K).

  `BRLTTY_CONTRACTION_TABLE`

    La table de braille abrégé (voir l'option -c en ligne de commande).

  `BRLTTY_MIDI_DEVICE`

    Le périphérique pour l'interface MIDI (voir l'option -m en ligne de commande).

  `BRLTTY_PCM_DEVICE`

    Le périphérique audio (voir l'option -p en ligne de commande).

  `BRLTTY_PREFERENCES_FILE`

    L'emplacement du fichier qui doit être utilisé pour sauvegarder et charger les préférences de l'utilisateur.(voir l'option -F en ligne de commande).

  `BRLTTY_RELEASE_DEVICE`

    Crée ou non le périphérique auquel l'afficheur est connecté quand l'écran ou la fenêtre suivant ne peuvent pas être lus (voir l'option -r de la ligne de commande).

  `BRLTTY_SCREEN_PARAMETERS`

    Paramètres pour le pilote d'écran (voir l'option -X en ligne de commande).

  `BRLTTY_SPEECH_DRIVER`

    Le pilote de la synthèse vocale (voir l'option -s en ligne de commande).

  `BRLTTY_SPEECH_INPUT`

    Le nom de l'objet du système de fichiers que d'autres applications peuvent utiliser pour convertir du texte en parole avec le pilote de synthèse de BRLTTY (voir l'option -i en ligne de commande).

  `BRLTTY_SPEECH_PARAMETERS`

    Paramètres pour le pilote de la synthèse vocale (voir l'option -S en ligne de commande).

  `BRLTTY_TEXT_TABLE`

    La table de texte (voir l'option -a en ligne de commande).

`-F` file `--preferences-file=`file

  Spécifie l'emplacement du fichier qui doit être utilisé pour sauvegarder et charger les les préférences de l'utilisateur. Si vous spécifiez un chemin relatif, il est encré sur `/var/lib/brltty`. Voir la ligne preferences-file du fichier de configuration pour le réglage par défaut au moment de l'exécution. qui doit être utilisé par les autres applications souhaitant avoir accès au pilote de synthèse de BRLTTY. Si ce n'est pas spécifié, aucun FIFO n'est créé. Voir la ligne speech-fifo du fichier de configuration pour les paramètres par défaut à l'exécution. Cette option n'est pas disponible si vous avez spécifié l'option de compilation --disable-speech-support.

`-I` `--install-service`

  Installe BRLTTY et le service BrlAPI. Cela signifie que:

  - BRLTTY sera lancé automatiquement quand le système démarrera.
  - Les applications peuvent savoir qu'un serveur BrlAPI est lancé.
  Cette option n'est supportée que sur la plateforme Windows.
`-K` name`=`value`,`... `--keyboard-properties=`name`=`value`,`...

  Spécifie les propriétés du/des clavier(s) à prendre en charge. Si vous spécifiez la même propriété plus d'une fois, la valeur la plus à droite est utilisée. Voir la section Propriétés du clavier pour une liste des propriétés que vous pouvez spécifier. Voir l'instruction keyboard-properties du fichier de configuration pour les paramètres d'exécution par défaut.

`-M` csecs `--message-timeout=`csecs

  Spécifie le temps (en centièmes de seconde) que prend BRLTTY pour afficher ses propres messages internes sur l'afficheur braille. Si ce n'est pas spécifié, c'est `400` (4 secondes) qui est utlisé.

`-N` `--no-api`

  Désactive l'interface de programmation de l'application.

`-P` file `--pid-file=`file

  Spécifie le fichier à l'intérieur duquel BRLTTY doit écrire ses identifiants de processus (pid). Si cela n'est pas spécifié, BRLTTY écrit ses identifiants de processus nulle part.

`-R` `--remove-service`

  Supprime le service BrlAPI. Cela signifie que:

  - BRLTTY ne sera pas lancé automatiquement quand le système démarrera.
  - Les applications peuvent savoir qu'aucun serveur BrlAPI n'est lancé.
  Cette option n'est supportée que sur la plateforme Windows.
`-S`[driver`:`]name`=`value`,`... `--speech-parameters=`[driver`:`]name`=`value`,`...

  Spécifie les paramètres pour les pilotes de synthèse vocale. Si vous spécifiez plus d'une fois le même paramètre, c'est sa valeur la plus à droite qui est utilisée. Si un nom de paramètre est qualifié par un pilote (voir la section Code d'identification de pilote) ce paramètre ne s'applique qu'à ce pilote; sinon il s'applique à tous les pilotes. Pour une description des paramètres acceptés par un pilote en particulier, voyez la documentation de ce pilote. Voir la ligne speech-parameters du fichier de configuration pour les paramètres par défaut à l'exécution.

`-V` `--version`

  Affiche les versions courantes de BRLTTY lui-même, de la partie serveur de son API, et des pilotes qui ont été liés à son binaire, puis quitte. Si vous ne spécifiez pas l'option -q, affiche aussi les informations légales.

`-X` nom`=`valeur`,`...`--screen-parameters=`pilote`=`nom `valeur`...

  Spécifie les paramètres pour les pilotes d'écran. Si vous spécifiez plus d'une fois le même paramètre, c'est sa valeur la plus à droite qui est utilisée. Si un paramètre est réservé à un pilote (voir la section Pilotes d'écran supportés), ce paramètre ne s'applique qu'à ce pilote; sinon il s'applique à tous les pilotes. Pour une description des paramètres acceptés par un pilote en particulier, reportez-vous à sa documentation. Voir la ligne screen-parameters du fichier de configuration pour la sélection des paramètres par défaut à l'exécution.

Page suivante Page précédente Table des matières