<sect>Convention standard du nombre de points brailles<label id="dots"><p>
Une cellule braille standard consiste en six points répartis en trois lignes
et deux colonnes.
Chaque point peut être identifié par son numéro, comme suit:
<descrip>
  <tag>1</tag>En haut à gauche (ligne 1, colonne 1).
  <tag>2</tag>Milieu gauche (ligne 2, colonne 1).
  <tag>3</tag>Bas gauche (ligne 3, colonne 1).
  <tag>4</tag>En haut droite (ligne 1, colonne 2).
  <tag>5</tag>Milieu droite (ligne 2, colonne 2).
  <tag>6</tag>Bas droite (ligne 3, colonne 2).
</descrip>

Le braille informatique a introduit une quatrième rangée en bas.
<descrip>
  <tag>7</tag>Dessous gauche (ligne 4, colonne 1).
  <tag>8</tag>Dessous droite (ligne 4, colonne 2).
</descrip>

Peut-être qu'une image rendra cette convention numérique plus facile à
comprendre.
<tscreen><verb>
1 o o 4
2 o o 5
3 o o 6
7 o o 8
</verb></tscreen>
