Page suivante Page précédente Table des matières

## 11. Pilotes d'écran supportés

BRLTTY supporte les pilotes d'écran suivants:

as

  AT-SPI

hd

  Ce pilote fournit un accès direct à l'écran d'une console Hurd. Il n'est sélectionnable et par défaut oque sur les systèmes Hurd.

lx

  Ce pilote fournit un accès direct à l'écran d'une console Linux Il n'est sélectionnable et par défaut oque sur les systèmes Linux.

sc

  Ce pilote fournit un accès direct au programme `screen`. Vous pouvez le sélectionner sur tous les systèmes, et il l'est par défaut si aucun pilote d'écran d'origine n'est disponible. Vous devez appliquer le correctif de `screen` que nous fournissons (voir le sous-répertoire `Patches` ). Du fait que screen doit être exécuté simultanément, l'utilisation de ce pilote rend BRLTTY opérationnel uniquement après que l'utilisateur s'est identifié.

wn

  Ce pilote fournit un accès direct à l'écran d'une console Windows. Il n'est sélectionnable et par défaut que sur les systèmes Windows/Cygwin.

Page suivante Page précédente Table des matières