
	gdevj100.c  -  Star JJ-100 用デバイスドライバ


○インストール方法

1. gdevj100.c を gs261 のソースプログラムがあるディレクトリにコピーし
て下さい。

2. Makefile に gdevj100.mak を追加して下さい。

3. Makefile の DEVICE_DEVS に jj100.dev を加えて下さい。

    例) DEVICE_DEVS=pc98.dev jj100.dev
			     ^^^^^^^^^
4. make コマンドで gs をコンパイルし、インストールして下さい。


○使い方

＊デバイスの選択は -sDEVICE オプションによって行ないます。

    例) gs -sDEVICE=jj100	(jj100を指定)
	gs -sDEVICE=pc98	(pc98を指定)



				横山和由 (caz@psq.mei.co.jp)
