## nmm:DigitalRadio nmm:DigitalRadio |

## Description

Online Radio Stream data object (i.e. as a raw flow of bytes)

## Class hierarchy

        http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
            nie:DataObject
            ╰── nfo:MediaStream
                ╰── nmm:DigitalRadio

## Properties

### The `“nmm:protocol”` property

    “nmm:protocol”          http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string

Protocol used for the streaming (HTTP, RTSP)

Number of possible elements per resource (Cardinality): 1

### The `“nmm:encoding”` property

    “nmm:encoding”          http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string

Encoding of the radio. It is a property of the streaming, that it is known before hand, so the applications can choose the encoding they understand.

Number of possible elements per resource (Cardinality): 1

### The `“nmm:streamingBitrate”` property

    “nmm:streamingBitrate”          http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer

Bitrate indicating the quality of the stream in Kbits (usual values 32, 64, 128...)

Number of possible elements per resource (Cardinality): 1